	Противогаз ДОТ с фильтром ДОТ 600 марки А2В2Е2К1АХР3RD с МАГ
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015, ГОСТ 12.4.235-2019, ГОСТ 12.4.293-2015.
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Состав: полнолицевая маска с резьбовым соединением, комбинированный фильтр  А2В2Е2К1АХР3RD  в металлическом исполнении, гофротрубка, сумка для хранения и ношения противогаза.
Защита от органических газов и паров с температурой кипения выше 650С, от органических газов и паров с температурой кипения ниже 65° (одноразового применения), неорганических и кислых газов и паров,  аммиака и его органических производных, аэрозолей;
Маска состоит из панорамного стекла-корпуса, резинового уплотнителя с двойным обтюратором, узла вдоха с левой стороны с резьбовыми горловинами для присоединения фильтра, клапана выдоха с двумя лепестками, расположенными последовательно, подмасочника с двумя клапанами вдоха, переговорного устройства и пятиточечного оголовья. 
[bookmark: _GoBack]Маска эксплуатируется с фильтрами, имеющими круглую резьбу 40х4 по ГОСТ 8762-75. Обязательное указание типа резьбы в маркировке маски и фильтра.
Маска единого универсального размера.
Детали маски  изготовлены из высокопрочных, стойких к воздействию вредных веществ и неблагоприятных температурных условий пластмасс и резин.
Маска работоспособна во всех климатических зонах при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 градусов и относительной влажности до 98%.
Коэффициент подсоса под маску, % не более – 0,05
Площадь поля зрения,% не менее – 80
Объемное содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе, % не более – 0,5
Масса, г. не более – 700
Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, желтый, зеленый, белый. 
Гарантийный срок хранения 5 лет.
Срок годности: зависит от условий эксплуатации, но не более гарантийного срока хранения.
Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской.
	Для всех категорий работников при работе в производственных условиях, связанных с возможным выбросом вредных веществ.
Предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей (пыль, дым, туман).
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