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	Предназначен для защиты от сероводорода и диоксида серы одноразового применения. Имеет единый универсальный размер;.
Размещение в поясной сумке для хранения и ношения.
Состав самоспасателя СПУ-АГК марки ВЕ:
- огнестойкий капюшон;
- смотровое окно;
- подмасочник;
- узел клапана выдоха;
- шейный обтюратор;
- противогазовый фильтр марки ВЕ.
Общее поле зрения,%, не менее – 70.
Время перевода самоспасателя из положения «в упаковке» в положение «боевое», с, не более – 20.
Технические характеристики самоспасателя СПУ-АГК:
- ВЗД по сероводороду при концентрации 1000 мг/м3 – 40 минут;
- ВЗД по диоксиду серы при концентрации 1000 мг/м' – 40 минут
Объемное содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе,%, не более - 2,0
Начальное сопротивление самоспасателя потоку воздуха при постоянном объемном расходе 30 ДМ3/мин, Па, не более:
- на вдохе 177;
- на выдохе 59.
Коэффициент подсоса, %, не более: 
- в подмасочное пространство 1,0;
- в зоне смотрового окна 1,0.
Габаритные размеры самоспасателя в сумке, мм - 160х100х100
Сумка предназначена для хранения и ношения самоспасателя в герметичной упаковке. В кармане сумки размещается памятка по применению. Сумка опломбирована, вскрывается в случае ЧС техногенного характера.
Масса самоспасателя, г, не более: 
- без сумки – 400;
- в сумке – 500.
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	Специализированное средство для защиты персонала промышленных предприятий при экстренной эвакуации из аварийной зоны
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