	Противогаз фильтрующий ДОТпро 600 марки A3АХР3 R D категории 2 по лицевой части 
[bookmark: _GoBack]ППМ-88 рост 2 размер С
(арт. 102-133-0060)
	
Противогаз предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей (пыль, дым, туман), одновременно или раздельно присутствующих в воздухе рабочей зоны организаций при содержании паро- и газообразных вредных веществ не более 0,5% объемных. Противогаз предназначен для применения во всех климатических районах при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 400С.
Противогаз состоит из комбинированного фильтра ДОТпро 600 марки A3АХР3 R D, гофрированной соединительной трубки, лицевой части ППМ-88, сумки для ношения и хранения противогаза, паспорта, руководства по эксплуатации.
Класс защиты по вредным веществам:
· по органическим газам и парам – 3 (высокой эффективности);
· по низкокипящим органическим веществам (ниже 65°) – одноразового применения;
· по аэрозолям – 3 (высокой эффективности).
· P – высокая эффективность
· R – многоразового использования 
· D – устойчивость к запылению
·  Цветовое обозначение фильтра: коричневый, белый.
 Лицевая часть  - маска панорамная промышленная ППМ-88 состоит из:
- панорамного стекла-корпуса из поликарбоната;
- широкого обтюратора, отформованного по краю корпуса маски;
- клапанной коробки с клапанами вдоха и выдоха;
- резинового подмасочника с клапанами вдоха; 
- переговорного устройства;
- наголовника, присоединенного к корпусу пряжками, для крепления маски на голове; 
- защитной пленки (дополнительно).
 Маску отличает сниженное механическое воздействие на голову пользователя.
Коэффициент подсоса под маску составляет не более 0,0001%.
Размер маски определяется размером (ростом) корпуса маски: 1, 2 и размером подмасочника: М, С, Б (малый, средний, большой). 
Маска снабжена центральным резьбовым соединением КР 40x4,0 по ГОСТ 8762-75. 
           Гарантийный срок хранения – 6 лет.
Противогаз: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015; 
Маска: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2,3);
Фильтр: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019.
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