	Противогаз фильтрующий ДОТ 480 марки A2B2E2AXP3 R D категории 2 по лицевой части ШМ-2012 (4 рост)
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	Противогаз фильтрующий предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ. 
[bookmark: _GoBack]Состав: полнолицевая шлем-маска ШМ-2012 с пластиковой клапанной коробкой 2 категории 3 класса (4 рост), фильтр комбинированный ДОТ 480 марки A2B2E2AXP3 R D, сумка для хранения и ношения противогаза, руководство по эксплуатации, паспорт.
Лицевая часть - шлем-маска ШМ-2012 состоит из резинового корпуса, очкового узла с трапециевидными минеральными стеклами, пластиковой клапанной коробки, переговорного устройства. 
Имеет резьбу Кр 40x4 по ГОСТ 8762-75, изготавливается четырех размеров (ростов): 1,2,3,4. 
Коэффициент подсоса под шлем-маску составляет не более 0,0001%. 
Площадь поля зрения составляет не менее 70%. 
Шлем-маска устойчива к воспламенению.
Комбинированный фильтр ДОТ 480 A2B2E2AXP3 R D в металлическом корпусе предназначен для защиты от органических газов и паров с температурой кипения cвыше 65°С (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец и т.п.); органических газов и паров с температурой кипения не более 65°С (ацетон, диметилэфир, изобутан и др.); неорганических газов и паров (хлор, фтор, бром, сероводород, арсины, фосфористый водород и т.п., за исключением монооксида углерода и циана водорода); кислых газов и паров (диоксид серы, хлористый водород, бромистый водород, фтористый водород, пары серной, уксусной, муравьиной, азотной, фосфорной кислот и т.п.); аэрозолей (пыль, дым, туман).
Класс защиты по вредным веществам:
· по органическим газам и парам – 2 (средней эффективности);
· по низкокипящим органическим веществам (ниже 65°) – одноразового применения;
· по неорганическим газам и парам – 2 (средней эффективности);
· по кислым газам и парам кислот – 2 (средней эффективности);
· по аэрозолям – 3 (высокой эффективности).
· R – многоразового использования
· D – устойчивость к запылению
· P – высокая эффективность
Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, жёлтый, белый.
Эффективен при содержании кислорода в воздухе не менее 17 % объемных и суммарном содержании паро- и газообразных веществ не более 0,5% объемного
Применяется при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 градусов.
Гарантийный срок хранения противогаза 5 лет. 
Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской.
Достоинства: защита всей головы пользователя, наличие переговорного устройства.
Соответствие нормативным документам:
Противогаз: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015;
Шлем-маска: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.166-2018;
Фильтр: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019.
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