	Противогаз фильтрующий ДОТ 480 марки A2B2E2К2 категории 3 по маске панорамной МАГ-ЗЛ
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	Противогаз фильтрующий предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ. 
Состав: полнолицевая маска МАГ-ЗЛ категории 3, фильтр противогазовый 480 марки А2В2Е2К2, сумка для хранения и ношения противогаза, руководство по эксплуатации, паспорт.
Лицевая часть - полнолицевая маска МАГ-ЗЛ состоит из панорамного стекла-корпуса из поликарбоната; резинового уплотнителя с двойным обтюратором; узла клапана выдоха с защитным экраном; резинового подмасочника с клапанами вдоха; мембраны для речевого общения; оголовья. 
[bookmark: _GoBack]Маска устойчива к открытому пламени, имеет защитную металлическую накладку на верхней оправе маски.
Коэффициент подсоса под маску не более 0,0001%.
Площадь поля зрения не менее 80 %.
Маска снабжена боковым левосторонним резьбовым соединением КР 40x4,0 по ГОСТ 8762-75 для присоединения фильтров.
Противогазовый фильтр ДОТ 480 марки А2В2Е2К2 в металлическом корпусе предназначен для защиты от органических газов и паров с температурой кипения cвыше 65°С (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец и т.п.); неорганических газов и паров (хлор, фтор, бром, сероводород, арсины, фосфористый водород и т.п., за исключением монооксида углерода и циана водорода); кислых газов и паров (диоксид серы, хлористый водород, бромистый водород, фтористый водород, пары серной, уксусной, муравьиной, азотной, фосфорной кислот и т.п.); аммиака и его органических производных.
Класс защиты по вредным веществам:
· по органическим газам и парам – 2 (средней эффективности);
· по неорганическим газам и парам – 2 (средней эффективности);
· по кислым газам и парам кислот – 2 (средней эффективности);
· по аммиаку и его органическим производным – 2 (средней эффективности).
Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, жёлтый, зеленый.
Эффективен при содержании кислорода в воздухе не менее 17 % объемных и суммарном содержании паро- и газообразных веществ не более 0,5% объемного
Применяется при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 градусов.
Гарантийный срок хранения противогаза 5 лет. 
Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской.
Достоинства: универсальный размер, увеличенное поле зрения, защита от нескольких классов вредных веществ различной химической природы.
Соответствие нормативным документам:
Противогаз: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015;
Маска: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2,3);
Фильтр: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019.
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