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	Для всех категорий работников при работе в производственных условиях, связанных с возможным выбросом вредных веществ. Предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей (пыль, дым, туман).
Состав: шлем-маска, комбинированный фильтр ДОТ марки А2В2Е2К1АХР3 R D в металлическом исполнении, гофротрубка, сумка для хранения и ношения противогаза, паспорт, руководство по эксплуатации.
Класс защиты по вредным веществам:
· по органическим газам и парам – 2 (средней эффективности);
· по низкокипящим органическим веществам (ниже 65°) – одноразового применения;
· по неорганическим газам и парам – 2 (средней эффективности);
· по кислым газам и парам кислот – 2 (средней эффективности);
· по аммиаку и его органическим производным – 1 (низкой эффективности);
· по аэрозолям – 3 (высокой эффективности).
· P – высокая эффективность
· R – многоразового использования
· D – устойчивость к запылению
Лицевая часть шлем-маски состоит из резинового корпуса, очкового узла с трапециевидными стеклами, клапанной коробки и переговорного устройства. Маска эксплуатируется с фильтрами, имеющими круглую резьбу наружным диаметром 40 мм по ГОСТ 8762-75. Обязательное указание типа резьбы в маркировке маски и фильтра. Изготавливается четырех ростов: 1,2,3,4. 
Коэффициент подсоса под шлем-маску составляет не более 0,0001%. 
Площадь поля зрения составляет более 70%. 
Объемное содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе, % не более – 0,5
Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, желтый, зеленый, белый. 
Гарантийный срок хранения 5 лет.
Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015, ГОСТ 12.4.235-2019, ГОСТ 12.4.166-2018.
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