Фильтр комбинированный ДОТ 480 А2АХР3 R D
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Назначение: фильтр комбинированный в металлическом корпусе должен обеспечивать защиту от органических газов и паров с температурой кипения выше 65ºС (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, спирты, анилин, тетраэтилсвинец, сероуглерод, нитросоединения бензола его гомологов и др.); от органических газов и паров с температурой кипения не более 65°С (ацетон, диметилэфир, изобутан и др.); от аэрозолей (пыль, дым, туман).
Фильтр используется в составе противогаза ДОТ и комплектуется масками МАГ, МАГ-4, МАГ-3Л, ШМ-2012, ШМП-1, ППМ-88.
Соединительная часть (горловина): резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75).
Класс защиты по вредным веществам:
· [bookmark: _Hlk188105744]- по органическим газам и парам - 2 (средней эффективности);
· - по органическим газам и парам с температурой кипения не более 65°С – только для одноразового применения;
· - по аэрозолям – 3 (высокой эффективности).
Цветовое обозначение фильтра: коричневый, белый
· R – многоразового использования
· D – устойчивость к запылению 
· P – высокая эффективность 
Применяется при объемном содержании во вдыхаемом воздухе кислорода не менее 17 % и объемной доле опасных и вредных химических веществ, содержащихся в атмосфере в виде паров, газов и (или) аэрозолей, не более 0,5 %.  
ВЗД фильтра по контрольному веществу, мин не менее:
- циклогексан при концентрации (17,5±1,7) мг/дм3 = 35
- диметилэфир при концентрации (0,95±0,01) мг/дм3 = 50 
Применяется во всех климатических регионах (поясах) в интервале температур от минус 40 °С до плюс 40 °С. 
[bookmark: _Hlk188011145]Температура хранения от - 50 до + 50°С
Гарантийный срок хранения: 5 лет. 
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