	[bookmark: _GoBack]Противогаз ПШ-2-20х2 (1 шланговая линии 20м, маска МАГ - 2 шт., лавсан) 
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.236-2012 (класс 2)
	Предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица человека при выполнении работ в условиях содержания кислорода в воздухе менее 17% объемных, а также при содержании вредных веществ неизвестного состава и концентраций или при содержании вредных веществ в воздухе более 0,5% объемных, при выполнении работ в замкнутых емкостях, колодцах, цистернах и т.п. в диапазоне температуры окружающей среды от минус 40 до плюс 40 °С. 
Комплектация:
- маска панорамная МАГ универсального размера – 2 шт.; 
- шланг резиновый армированный стальной спиралью воздухоподводящий (длина 20 метров) – 2 шт;
- электро-ручная установка подачи воздуха;
- удлинённая соединительная гофрированная трубка – 2 шт;
- амуниция из лавсанового материала (поясной ремень с плечевыми лямками и сигнально-спасательная веревка, канат – 23 м.) – 2 шт.;
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