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Предназначена для использования в качестве лицевой части в фильтрующих и изолирующих средствах индивидуальной защиты органов дыхания. В комплекте СИЗОД маска должна обеспечивать подачу очищенного воздуха к органам дыхания и одновременную защиту головы, лица и глаз от воздействия вредных веществ и аэрозолей в различных климатических зонах при температуре от минус 40 до плюс 40 °С.
Состоит из резинового корпуса, клапанной коробки с клапанами вдоха и выдоха, очкового узла с круглыми минеральными стёклами. 
- рост 0,1,2,3,4;
- резьба круглая 40х4 ГОСТ 8762-75;
- поле зрения не менее 60%;
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