Маска UNIX 5000
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ГОСТ 12.4.293-2015, ТУ 2568-466-05795731-2010
(категория 2) , обязательная маркировка категории на маске.
Назначение: маска, предназначенная для использования в качестве лицевой части в фильтрующих СИЗОД. В комплекте СИЗОД маска обеспечивает подачу чистого очищенного воздуха к органам дыхания и одновременную защиту лица и глаз от воздействия вредных веществ.
Состав: панорамное стекло - корпус, резинового уплотнителя с двойным обтюратором, клапанная коробка с клапаном выдоха и переговорным устройством, подмасочник, оголовье с пятиточечным креплением, два боковых узла с клапанами вдоха для соединения с фильтрами байонетного типа трапециевидной формы. Соединительная часть: байонетное крепление совместимое с байонетным креплением фильтра (патрона) различных марок
Категория маски: 2 – маска общего назначения, обязательная маркировка категории на маске.
Размер маски: универсальный.
Площадь поля зрения: 80 %
Коэффициент подсоса под маску: 0,05%
[bookmark: _GoBack]Масса: не более 680 г
Гарантийный срок хранения: 10 лет.
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