	Противогаз фильтрующий ДОТ М 1100 марки А2В2Е2К2СО25SХNOР3 R D категории 2 по лицевой части ШМ-2012 (3 рост)
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	Противогаз фильтрующий предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ. 
[bookmark: _GoBack]Состав: полнолицевая шлем-маска ШМ-2012 с пластиковой клапанной коробкой 2 категории 3 класса (3 рост), фильтр комбинированный ДОТ М 1100 А2В2Е2К2CO25SXNOР3 R D, соединительная трубка, сумка для хранения и ношения противогаза, руководство по эксплуатации, паспорт.
Лицевая часть - шлем-маска ШМ-2012 состоит из резинового корпуса, очкового узла с трапециевидными минеральными стеклами, пластиковой клапанной коробки, переговорного устройства. 
Имеет резьбу Кр 40x4 по ГОСТ 8762-75, изготавливается четырех размеров (ростов): 1,2,3,4. 
Коэффициент подсоса под шлем-маску составляет не более 0,0001%. 
Площадь поля зрения составляет не менее 70%. 
Шлем-маска устойчива к воспламенению.
Комбинированный фильтр ДОТ М 1100 А2В2Е2К2CO25SXNOР3 R D в металлическом корпусе предназначен для защиты от органических газов и паров с температурой кипения cвыше 65°С (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец, нитросоединения бензола и его гомологов и т.п.); неорганических газов и паров (хлор, фтор, бром, сероводород, арсины, фосфористый водород и т.п., за исключением монооксида углерода и циана водорода); кислых газов и паров (диоксид серы, хлористый водород, бромистый водород, фтористый водород, пары серной, уксусной, муравьиной, азотной, фосфорной кислот и т.п.); аммиака и его органических производных; монооксида углерода; оксидов азота (монооксид азота, диоксид азота, закись азота, азотистый ангидрид, азотноватый ангидрид, азотный ангидрид);  аэрозолей (пыль, дым, туман).
Класс защиты по вредным веществам:
· по органическим газам и парам – 2 (средней эффективности);
· по неорганическим газам и парам - 2 (средней эффективности);
· по кислым газам и парам кислот - 2 (средней эффективности);
· по аммиаку и его органическим производным - 2 (средней эффективности);
· по монооксиду углерода – до достижения привеса фильтра 25 г;
· по оксидам азота – только для одноразового применения;
· по аэрозолям – 3 (высокой эффективности).
· P – высокая эффективность
· R – многоразового использования
· D – устойчивость к запылению
Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, жёлтый, зелёный, фиолетовый, синий, белый.
Эффективен при содержании кислорода в воздухе не менее 17 % объемных и суммарном содержании паро- и газообразных веществ не более 0,5% объемного
Применяется при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 градусов.
Гарантийный срок хранения противогаза 5 лет. 
Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской.
Достоинства: защита всей головы пользователя, наличие переговорного устройства.
Соответствие нормативным документам:
Противогаз: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015;
Шлем-маска: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.166-2018;
Фильтр: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019.
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