Противогаз фильтрующий UNIX 5000 марки А1В1Е1  
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ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015, ТУ 2568-654-05795731-2014
Противогаз предназначен для защиты органов дыхания, лица , глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ, для подведения очищенного воздуха к органам дыхания.
Состав: полнолицевая маска, два противогазовых фильтра марки А1В1Е1, сумка для ношения и хранения противогаза.
Маска 2 категории.
Маска состоит из панорамного стекла-корпуса, резинового уплотнителя с двойным обтюратором, клапанной коробки с клапаном выдоха и переговорным устройством, резинового подмасочника, резинового оголовья с пятиточечным креплением, двух боковых узлов с клапанами вдоха для соединения с фильтрами байонетного типа трапециевидной формы. 
Соединительная часть: байонетное крепление совместимое с байонетным креплением фильтра различных марок.
Размер маски: универсальный
Коэффициент подсоса под маску не более: 0,05%
Класс защиты по вредным веществам:
- по органическим газам и парам - 1 (низкой эффективности), 0,1% объемного -концентрация вредных веществ в воздухе;
- по неорганическим газам и парам - 1 (низкой эффективности),0,1% объемного -концентрация вредных веществ в воздухе;
- по кислым газам и парам - 1 (низкой эффективности), 0,1% объемного -концентрация вредных веществ в воздухе.
ГОСТ 12.4.235-2019 фильтр трапециевидной формы в пластмассовом  корпусе  должен обеспечивать защиту от органических газов и паров с температурой кипения выше 65ºС (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, спирты, анилин, тетраэтилсвинец, сероуглерод, нитросоединения бензола его гомологов и др.), от неорганических паров (фтор, хлор, бром, кроме монооксида углерода), от кислых газов и паров (диоксид серы, кислоты).
Соединительная часть: байонетное крепление совместимое с полумаской изолирующей 
Цветовое обозначение фильтра: коричневая, серая, желтая  полосы.
ВЗД фильтра по контрольному веществу, мин не менее: 
- циклогексан при концентрации 3,5 мг/дм3 = 70 мин
- хлор при концентрации 3,0 мг/дм3 - 20 мин,
- диоксид серы при концентрации 2,7 мг/дм3 - 20 мин.
Сумка предназначена для хранения и ношения фильтрующего противогаза. Для ношения противогаза сумка снабжена плечевым ремнем с двумя пряжками для регулировки длины. Размер сумки 305х215х125 мм. Клапан сумки застёгивается на текстильную застёжку с 3-х сторон. Имеется тесьма для фиксации сумки на поясе. Сумка выполнена из материала прочного и эластичного, не впитывающего красители, воду, масла, не выгорающего на солнце.
Площадь поля зрения не менее: 80 %
Масса противогаза с фильтрами не более: 950 г
Температурный режим эксплуатации противогаза: от −40°С до +40°С.
Гарантийный срок хранения: 5 лет.
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