	Противогаз фильтрующий ДОТпро 460+ марка А2В2Е2АХ с лицевой частью ППМ-88 рост 1 размер С
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	Предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ. 
Состав: лицевая часть ППМ-88, противогазовый фильтр марки А2В2Е2АХ в композитном исполнении, сумка для хранения и ношения противогаза, паспорт, руководство по эксплуатации.
Классы защиты по веществам:
Класс защиты по вредным веществам:
- по органическим газам и парам с температурой кипения выше 65°С - 2 (средней эффективности);
- по неорганическим газам и парам  - 2 (средней эффективности);
- по кислым газам и парам кислот – 2 (средней эффективности);
- по органическим газам и парам с температурой кипения ниже 65°С (одноразового применения).
Лицевая часть  - маска панорамная промышленная ППМ-88 состоит из:
 - панорамного стекла-корпуса из поликарбоната;
- широкого обтюратора, отформованного по краю корпуса маски;
- клапанной коробки с клапанами вдоха и выдоха;
- резинового подмасочника с клапанами вдоха; 
- переговорного устройства;
- наголовника, присоединенного к корпусу пряжками, для крепления маски на голове; 
- защитной пленки (дополнительно).
Маску отличает сниженное механическое воздействие на голову пользователя.
Коэффициент подсоса под маску составляет не более 0,0001%.
Размер маски определяется размером (ростом) корпуса маски: 1, 2 и размером подмасочника: М, С, Б (малый, средний, большой). 
Маска снабжена центральным резьбовым соединением КР 40x4,0 по ГОСТ 8762-75. 
Гарантийный срок хранения: 6 лет. 
Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, жёлтый. 
Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской.
Соответствие нормативным документам:
Противогаз: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015; 
Маска: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2,3);
Фильтр: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019.
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