Техническое описание шлем-маски ШМП-1 

Полнолицевая шлем-маска с пластиковой клапанной коробкой в комплекте фильтрующих и изолирующих СИЗОД обеспечивает подачу очищенного воздуха к органам дыхания и одновременную защиту глаз, кожных покровов лица и головы от воздействия вредных аэрозолей и газообразных токсичных веществ.

Шлем-маска имеет центральное резьбовое соединение для присоединения фильтра КР 40x4,0 по ГОСТ 8762-75.

Фильтры с массой менее 500 г присоединяются непосредственно к шлем-маске, с большей массой - через соединительную трубку.

Состав:
· резиновый корпус;
· очковый узел с круглыми минеральными стеклами;
· пластиковая клапанная коробка.

Техническое описание:
1. Лицевая часть категории 2 (маска общего назначения) в составе противогаза обеспечивает повышенную защиту при эксплуатации в тяжелых условиях труда.
2. Шлем-маска из резины защищает всю голову от влияния опасных веществ.
3. Лицевая часть относится к 1 классу эффективности – шлем – маски низкой эффективности с площадью поля зрения менее 70 % без наличия переговорного устройства (4.2 ГОСТ 12.4.166-2018).
4. Для предохранения стекол очкового узла от запотевания и замерзания в холодное время года используются не запотевающие пленки, которые фиксируются в пазах очкового узла лицевой части с внутренней стороны, с помощью прижимных резиновых шнуров (по запросу).
5. Пластиковая клапанная коробка с лепестками клапана вдоха и выдоха разделяет потоки вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и препятствует подсосу вредных веществ.
6. Лицевая часть изготовлена из материалов не содержащих сплавы тяжелых металлов, которые в процессе эксплуатации могут привести к искрообразованию.
7. Шлем-маска имеет пять стандартных размеров: 0, 1, 2, 3, 4. Выбор размера осуществляется по результатам измерения вертикального обхвата головы.
8. В случае необходимости маску дезинфицируют химическим методом в соответствии с Методическими указаниями МУ-287-113.
9. Шлем-маска совместима с защитными касками.
10. Коэффициент подсоса под шлем-маску составляет не более 0,05%.
· Применяется: в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°С до + 50°С
· Температура хранения от - 40 до + 50°С
· Гарантийный срок хранения: 6 лет
· Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.166-2018

