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	Предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ. 
Состав: шлем-маска ШМ-2012, противогазовый фильтр ДОТ 250 марки А1 в металлическом исполнении, сумка для хранения и ношения противогаза, паспорт, руководство по эксплуатации.
Класс защиты по вредным веществам:
- по органическим газам и парам - 1 (низкой эффективности); 
Лицевая часть шлем-маски состоит из резинового корпуса, очкового узла с трапециевидными стеклами, клапанной коробки и переговорного устройства. Имеет резьбу Кр 40x4 по ГОСТ 8762-75, изготавливается четырех ростов: 1,2,3,4. 
Коэффициент подсоса под шлем-маску составляет не более 0,0001%. 
Площадь поля зрения составляет более 70%. 
Достоинства: оптимальная возможность переговоров; защита всей головы пользователя.
Гарантийный срок хранения 5 лет. 
Цветовое обозначение фильтра: коричневый.
Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015, ГОСТ 12.4.166-2018, ГОСТ 12.4.235-2019.
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