2) Фильтр в сборе, комплектующее для ПШ-1 
Предназначен для фильтрации входящего в шланговую линию воздуха от пыли.
Состоит из корпуса, изготовленного из полиэтилена, в котором находится противоаэрозольный фильтрующий элемент. С одной стороны имеется резьба 40х4 для присоединения к шланговой линии, другая сторона имеет прорези для входа фильтруемого воздуха.  
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